РЕШЕНИЕ
Азнакаевского городского Совета 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

г. Азнакаево	№ 72-20	от  «12» июля 2012 года	

О внесении изменений и дополнений в Правила внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Азнакаево, утвержденные  решением Азнакаевского городского Совета от 19.05.2006 г. № 28-6   	

  На основании методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613  «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» внести   в Правила внешнего благоустройства  города Азнакаево  изменения и дополнения. 
Исходя из вышеизложенного, Азнакаевский городской Совет Азнакаевского муниципального района РТ решил:

1. Внести в Правила  внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка  в городе Азнакаево, утвержденные  решением Азнакаевского городского Совета  от 19.05.2006 г. № 28-6, изменения и дополнения согласно приложению. 
    2.  Опубликовать  настоящее решение в районной газете «Маяк» и разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно–телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.
   3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию  Азнакаевского городского Совета  по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, экологии  и земельным вопросам  (председатель Н.А.Валиев).

Заместитель председателя     			 		                             А.П.Попов  

Приложение к решению 
Азнакаевского городского Совета 
Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан
от «12» июля 2012 года № 72-20 

Изменения и дополнения  в Правила внешнего
благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Азнакаево

 I. Раздел 2.1. «Правила и нормы содержания жилых и нежилых зданий и сооружений» главы 2 «Содержание территорий города Азнакаево» дополнить   пунктами следующего содержания:
2.1.11.  Благоустройство на территориях жилого назначения
Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения являются: общественные пространства, участки жилой застройки, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.
2.1.12. Общественные пространства
2.1.12.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего пользования.
2.1.12.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов оборудуются площадками при входах. Для учреждений обслуживания с большим количеством посетителей (торговые центры, рынки, поликлиники, отделения милиции) предусматривается  устройство приобъектных автостоянок. На участках отделения милиции, пожарных депо, станций скорой помощи, рынков, объектов городского значения, расположенных на территориях жилого назначения, устанавливаются различные по высоте металлические ограждения.
2.1.13. Участки жилой застройки
2.1.13.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производится с учетом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. Кроме того, учитываются особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.
2.1.13.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) предусматривается: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок), озелененные территории. 
2.1.13.3. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускается со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных).
2.1.13.4. На реконструируемых территориях участков жилой застройки удаляются больные и ослабленные деревья, защита и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидация неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей), выполняется  замена морально и физически устаревших элементов благоустройства.
2.1.14. Участки детских садов и школ
2.1.14.1. На территории участков детских садов и школ обустраиваются: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом, озелененные и другие территории и сооружения.
2.1.14.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории детского сада и школы: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления.
2.1.14.3. При озеленении территории детских садов и школ не допускается применение растений с ядовитыми плодами.
2.1.14.4. При проектировании инженерных коммуникаций квартала не допускается  их трассировка через территорию детского сада и школы. Собственные инженерные сети детского сада и школы проектируются  по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными площадками.  
  2.1.15. Благоустройство на территориях  рекреационного назначения
  2.1.15.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. 
2.1.15.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные – дорожки  (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, кабинки для переодевания), туалетные кабины.
 2.1.15.3. Не допускается  использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).
 2.1.15.4. Парки  предназначены для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.
2.1.15.5. На территории многофункционального парка рекомендуется предусматривать: систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). 
2.1.15.6. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории многофункционального парка включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование,  осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом.

  II. Раздел 2.2. «Организация уборки территорий  города Азнакаево»  главы 2 «Содержание территорий города Азнакаево», подпункт 2.2.4.  дополнить   подпунктами следующего содержания:
  2.2.4.1. Границу прилегающих территорий определить:
- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;
- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;
- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;
- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров;
- к домам индивидуальной  жилой застройки территорий по всей ширине домовладения до проезжей части, но не более  5 метров. 

Раздел 2.2. «Организация уборки территорий  города Азнакаево»  главы 2 «Содержание территорий города Азнакаево» дополнить пунктами следующего содержания:
2.2.7.  Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и эксплуатации, газовых, водопроводных и тепловых сетей  осуществлять силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети  в радиусе не менее 2 метров,   линий электропередач согласно нормативным правилам
2.2.8. Органы местного самоуправления могут на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории города Азнакаево по мере необходимости.
Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования осуществляется на основании распоряжения Исполнительного  комитета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района. 

III. Подпункт 2.3.10. пункта 2.3.  «Общие правила  уборки и содержания территорий города Азнакаево»  раздела 2 «Содержание  территорий города Азнакаево»  изложить в следующей редакции:
- запрещается  повреждение газонов и зеленых  насаждений путем стоянки, проезда и парковки автотранспортных средств.
 
IV.  Раздел 2.8. «Требования к озеленению и содержанию зеленых насаждений»  главы 2 «Содержание территорий города Азнакаево» дополнить   пунктами следующего содержания:
2.8.9. На территории города Азнакаево могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение используются  для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа), фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.
2.8.10. При проектировании озеленения учитывается: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений.   Необходимо  соблюдать максимальное количество насаждений на различных территориях города, ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала.
2.8.11. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2 - 6 м, слабого - 6 - 10 м. У теплотрасс не размещается: липа, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник,  лиственница, береза - ближе 3 - 4 м.
2.8.12. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории города формируются защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов выбирается  ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории.
2.8.12.1. Для защиты от ветра используются  зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 - 70%.
2.8.12.2. Шумозащитные насаждения проектируются в виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8 - 10 м (с широкой кроной), 5 - 6 м (со средней кроной), 3 - 4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника. 
2.8.12.3. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формируются  многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

V. Главу 3 «Производство работ по прокладке, переустройству подземных коммуникаций и сооружений»    дополнить     подпунктами следующего содержания:
3.9.1. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи разбирается и вывозится  производителем работ в специально отведенное место.
Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки.
При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт немедленно вывозится.
При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку грунта на отвале.
3.9.2.  Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются  песком и песчаным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.
Траншеи на газонах засыпаются  местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.
3.9.3. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.
3.9.4. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления имеют право составить протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
3.9.5.  Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где проводились ремонтно-восстановительные работы,  и в  результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, устраняются  организациям, получившим разрешение на производство работ, в течение суток.
Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются  организациями - владельцами коммуникаций либо на основании договора специализированными организациями за счет владельцев коммуникаций.

VI. Дополнить  главой  5  «Виды покрытий» следующего содержания:
5.1 Покрытия поверхности обеспечивают на территории города Азнакаево  условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории определены следующие виды покрытий:
- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;
- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;
- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;
- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).
5.2. Применяемый в проекте вид покрытия устанавливается прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия принимается в  соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования;   мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.
 5.3. Сопряжения поверхностей
5.3.1. К элементам сопряжения поверхностей относят различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.
5.3.1.1. На стыке тротуара и проезжей части устанавливаются дорожные бортовые камни. Бортовые камни устанавливаются с нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном применяется повышенный бортовой камень на улицах общегородского значения, а также площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания.
5.3.1.2. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном устанавливается садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории пешеходных зон используются  естественные материалы  (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов покрытия.
5.3.2.Ступени, лестницы, пандусы
5.3.2.1. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, ступени и лестницы предусматриваются  при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, устанавливается   бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.
5.3.2.2. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высота ступеней назначается не более 120 мм, ширина - не менее 400 мм и уклон 10 - 20 промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10 - 12 ступеней устраиваются площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме выделяется полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша устанавливаются одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий населенного пункта высота ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно.
5.3.2.3. Пандус выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих конструкций предусматривается  ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. 
5.3.2.4. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через каждые 9 м предусматриваются горизонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска проектируются  дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса  выполняются  отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.
5.3.2.5.  По обеим сторонам лестницы или пандуса предусматриваются поручни на высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более  предусматриваются  разделительные поручни. Длину поручней следует устанавливать больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поручней. 
5.4. Ограждения
5.4.1. В целях благоустройства на территории города предусматриваются применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).
5.4.2. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений. Применяются  декоративные металлические ограждения.
 5.5. Малые архитектурные формы
 5.5.1 К малым архитектурным формам относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории города Азнакаево. 
5.6. Устройства для оформления озеленения
5.6.1.  Для оформления мобильного и вертикального озеленения применяются следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений. Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется как "зеленый тоннель", переход между площадками или архитектурными объектами. Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.
  5.7. Водные устройства
  5.7.1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов снабжаются водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.
5.7.2. Фонтаны проектируются  на основании индивидуальных проектных разработок.
5.7.3. Питьевые фонтанчики размещаются  в зонах отдыха и  на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему оборудуются твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.
5.7.4. Родники на территории города Азнакаево  должны соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора. 
Предприятия, организации и учреждения, ответственные за санитарно-экологическое и эстетическое состояние  природных водоисточников должны  поддерживать эстетическое и экологическое состояние родников, проводить ежегодный ремонт и восстановление элементов благоустройства, покраску, уборку, обеспечение  наличие воды,  оборудовать  подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.
 5.8. Мебель муниципального образования
5.8.1. К мебели города относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.
5.8.2. Установка скамей предусматривается  на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части выполняются не выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения рекомендуется принимать в пределах 420 - 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха выполняются  из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).
5.8.3. Количество размещаемой мебели устанавливается  в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

 VII. Дополнить  главой  6  «Устройство площадок»  следующего содержания:
6.1. Детские площадки 
6.1.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки организуются в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. 
6.1.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста принимаются  не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м.  Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста размещаются  на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки размещаются  на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.
6.1.3. Детские площадки изолируются  от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. 
6.1.4. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма необходимо предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки изолируются от мест ведения работ и складирования строительных материалов.
6.2. Автостоянки 
6.2.1. На территории города предусматриваются  следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные),  приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).
6.2.2. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов проектируются  согласно СНиП 35-01.
6.2.3. Автостоянки должны  включать обязательный перечень элементов благоустройства: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей оборудуются навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.
6.2.4. Покрытие площадок проектируются аналогичным покрытию транспортных проездов.
6.2.5. Разделительные элементы на площадках выполняются в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

VIII. Дополнить  главой 7  «Освещение и осветительное оборудование» следующего содержания:
7.1. Освещение и осветительное оборудование.
7.1.1 В различных градостроительных условиях предусматривается функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в т.ч. при необходимости светоцветового зонирования территорий города и формирования системы светопространственных ансамблей.
7.1.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) обеспечивается:
- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения (СНиП 23-05);
- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;
- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;
- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;
- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
7.2. Функциональное освещение
7.2.1. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО  подразделяются: обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.
7.2.2. В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. 
7.2.3. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) располагаются  на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки используются  для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.
7.2.4. В парапетных установках светильники встраиваются  линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение обосновавывается технико-экономическими и (или) художественными аргументами.
7.2.5. Газонные светильники  служат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они предусматриваются на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.
7.2.6. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений используются  для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.
 7.3. Архитектурное освещение
7.3.1. Архитектурное освещение (АО) применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем городе, выявления из темноты и образной интерпретации памятников,  инженерного и монументального искусства,  доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.
7.3.2. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.
 7.4. Световая информация
7.4.1 Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама  должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач.  Учитывается  размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим правилам дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения.
7.5. Источники света
7.5.1. В стационарных установках функционального и архитектурного освещения применяются  энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.
7.5.2. Источники света в установках функционального освещения  выбираются  с учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.
7.5.3. В установках архитектурного освещения и световой информации   используются  источники белого или цветного света с учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп.
7.6. Освещение транспортных и пешеходных зон
7.6.1. В установках функционального освещения  транспортных и пешеходных зон применяются осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. 
7.6.2. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров в зонах интенсивного пешеходного движения применяются  двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.
7.6.3. Выбор типа, расположения и способа установки светильников функционального освещения  транспортных и пешеходных зон  осуществляется  с учетом формируемого масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах устанавливаются  на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может приниматься, как правило, не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий,  устанавливаются на высоте не менее 3 м.
7.6.4. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц (общегородских и районных) могут располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного  движения, а также регулярного движения грузовых машин. Следует учитывать, что опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.
7.6.5. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог, как правило, устанавливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки.
7.7. Режимы работы осветительных установок
7.7.1. При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия городской среды  в темное время суток предусматриваются следующие режимы их работы:
- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;
- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями  Исполнительного  комитета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района;
- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые Исполнительным  комитетом города Азнакаево Азнакаевского муниципального района; 
- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).
7.7.2. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности может производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение производится:
- установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается Исполнительным  комитетом города Азнакаево Азнакаевского муниципального района;  
- установок АО - в соответствии с решением Исполнительного  комитета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района, которое  для большинства освещаемых объектов назначает вечерний режим в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов (вокзалы,  въезды в город и т.п.) установки АО могут функционировать от заката до рассвета;
- установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев.

  IX.  Дополнить  главой  8  «Особые требования к доступности городской среды»  следующего содержания:
8.1. Особые требования к доступности городской среды
8.1.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания предусматривается  доступность городской среды  для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.
8.1.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляется  при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.
8.2. Праздничное оформление территории
8.2.1. Праздничное оформление территории города Азнакаево выполняются  по решению Исполнительного  комитета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района на период проведения государственных и городских (сельских) праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений  осуществляется  их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории города Азнакаево. 
8.2.2. Работы, связанные с проведением общегородских (сельских) торжественных и праздничных мероприятий, осуществляется организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с Исполнительным  комитетом города Азнакаево Азнакаевского муниципального района  в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.
8.2.3. В праздничное оформление включается: вывеска национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.
8.2.4. Концепция праздничного оформления определяется  программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми Исполнительным  комитетом города Азнакаево Азнакаевского муниципального района .
8.2.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не рекомендуется снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.